Опросный лист для выбора датчика давления Агат-500-АС

|  |
| --- |
| Общая информация |
| Предприятие: | Дата: |
| Адрес: | Телефон: |
| Контактное лицо: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Кол-во: |
| Условия эксплуатации |
| Измеряемая среда |  |
| Температура измеряемой среды |  |
| Температура окружающей среды |  |
| Рабочее давление  |  |
| Исполнение датчика |
| Вид взрывозащиты | [ ]  Не требуется[ ]  Искробезопасная электрическая цепь (Exi)[ ]  Взрывонепроницаемая оболочка (Exd)[ ]  Взрывонепроницаемая оболочка + Искробезопасная цепь (Exdi) |
| Класс безопасности согласноНП-001-2015 | [ ]  2 (2Н, 2У, 2НУ)[ ]  3 (3Н, 3У, 3НУ)[ ]  4 |
| Измеряемое давление | [ ]  Избыточное (ДИ) [ ]  Давление-разрежение (ДИВ)[ ]  Абсолютное (ДА) [ ]  Разрежение (ДВ)[ ]  Дифференциальное (ДД) [ ]  Гидростатическое (ДГ) |
| Диапазон измерения (шкала) |  |
| Единицы измерения | [ ]  кПа [ ]  МПа [ ]  Па [ ]  кгс/см2  [ ]  кгс/м2  [ ]  мм вод. ст. [ ]  мм рт. ст. |
| Основная погрешность измерения, % | [ ]  ±0,075 [ ]  ±0,1 [ ]  ±0,15 [ ]  ±0,2 [ ]  ±0,25 [ ]  ±0,50 [ ]  ±1 |
| Выходной сигнал | [ ]  4-20 мА +HART [ ]  4-20√ мА (Корнеизвлекающая зависимость) +HART [ ]  20-4 мА +HART |
| Наличие индикации | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Температурный диапазон | [ ]  от 5 °С до 70 °С (УХЛ3.1) [ ]  от -45 °С до 85 °С[ ]  от -40 °С до 70 °С (У2) [ ]  от -60 °С до 85 °С[ ]  от -25 °С до 80 °С (Т3) |
| Бирка маркировочная | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Электрическое подключение | Штепсельный разъём[ ]  SC14 (вилка 2РМТ14Б4Ш1В1БВ)[ ]  SC22 (вилка 2РМТ22Б4Ш3В1)[ ]  GSP (вилка-розетка по DIN 43650) | Кабельный ввод |
| [ ]  для небронированного кабеля | Диаметр кабеля \_\_\_\_\_\_\_\_\_мм[ ]  под металлорукав РЗ-ЦХ-15[ ]  под металлорукав РЗ-ЦХ-20 |
| [ ]  для бронированного кабеля | Диаметр кабеля \_\_\_\_\_\_\_\_\_ммДиаметр брони \_\_\_\_\_\_\_\_\_мм |
| Соединение с процессом | Резьбовое:[ ]  М20х1,5[ ]  K ½” [ ]  K ¼” [ ]  ½” NPT[ ]  ¼” NPT | [ ]  Наружная[ ]  Внутренняя | [ ]  Ниппель с накидной гайкой (М20х1,5)Материал ниппеля:[ ]  Углеродистая сталь[ ]  Нерж. сталь[ ]  09Г2С |
| [ ]  Фланцевое, DN 80 PN 40 исполнение Е (выступ) по ГОСТ 33259-2015 (только ДГ) |
| Установленный клапанный блок | [ ]  1-но вентильный [ ]  2-х вентильный [ ]  3-х вентильный [ ]  5-ти вентильный Дренаж: [ ]  Да [ ]  Нет |
| Монтажный кронштейн | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Примечания: |